**Descriere produs**

0,75MPa/7,5bar

opțiune de funcționare manuală cu maneta fixată de șurubul de siguranță

conexiune: KB

pentru conducta G 1/2”