**Descriere produs**

AC250V/20A

T 100°C

Două unități independente de limitare a căldurii încorporate într-una pentru cele două rezervoare

2-2 comutatoare pe unitate pentru întreruperea simultană a fazei/neutrului

dimensiunea sondei: 80x6mm

lungimea cablului de măsurare: 40cm

dimensiunea carcasei instrumentului: 55x56/76(fără/cu cadru)x42mm

cu cadru de montare

conexiune electrică: 6,3-0,8 pini

2-2 comutatoare pentru întreruperea simultană a fazei/neutrului