**Descriere produs**

220 mm

pentru presarea papucilor neizolaţi 0,5 - 6 mm²

transmisie prin caneluri, blocare automată

la presare defectuoasă posibilitate de deblocare

6 valori ale cuplului la alegere