**Descriere produs**

210 mm

pentru papuci izolaţi: 0,5 - 6 mm²

pentru papuci neizolaţi: 0,5 - 6 mm²

tăierea conductorilor

dezizolare rapidă a conductorilor de 0,2 - 6 mm²

lungimea de dezizolare se poate fixa

opritorul poziţiei se poate roti şi detaşa