**Descriere produs**

presiune: max 18 bar, 250 PSI

curent de încărcare motor: 10 A

3 buc adaptoare pt. ventil

lungime cablu: 2,5 m

alimentare: 12 V