**Descriere produs**

siguranţă cu soclu şi siguranţă F 8 A (∅5 x 20 mm)

comutator basculant cu lumină, înglobat

aplicabilitate 12-24 V, poate fi lipit

pornire şi oprire & protejează dispozitivele