**Descriere produs**

rata de livrare aer purificat: 400 m3/oră

dimensiunea recomandată a încăperii: max 50 m2

nivel de filtrare H13

filtru primar, filtru HEPA; filtru cărbune

cu LED UV-C

viteză ventilator: tare, mediu, încet sau automat

temporizator oprire 2/4/8 ore

lumină de veghe

control acces copii

atenționare înlocuire filtru (2200 ore)

senzor de calitate a aerului: PM2,5

indicator luminos colorat pentru calitatea aerului

filtru de aer inclus (AIR 50/S)

lungime cablu de alimentare: 1,5 m

alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 50 W

dimensiune: 27 x 31 x 50,5 cm