**Descriere produs**

compatibil cu: mașina de ambalat sub vid AENO VS1

material: PA + PE

temperatură de sigilare: 140-160 °C

culoare: transparent

tipuri de produse: umede și uscate

grosime pungă: 7 straturi, 80 microni

dimensiune: 250 x 5000 mm

conținut pachet: 3 role