**Descriere produs**

carcasă din aluminiu, protecție din sticlă.

afişor lizibil, de dimensiune mare, ∅30 cm

afişor secunde cu mişcare continuă

emiţător de 433,92 MHz pentru temperatura exterioară,

raza de acţiune a acestuia fiind de 60 m pe teren deschis

dispozitivul poate recepţiona 1 emiţător extern (inclus: HCKK 05)

interval de temperaturi în interior: -9 – +50 °C, exterior: -20 – +60 °C

alimentare: baterii 4 x 1,5 V (AAA) (nu sunt incluse)

punere în funcţiune facilă

Acest dispozitiv este adecvat pentru utilizarea în statele Uniunii Europene.