**Popis produktu**

Chcete grilovať na balkóne v centre mesta? Elektrický gril Barbecook BC-ELE-1002 E-Carlo vám to umožní! Nový E-Carlo je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú grilovať v malom útulnom priestore. Jednoduché používanie a údržba, kompaktný a štýlový! S E-Carlo môžete zažiť skutočný pocit dovolenky kdekoľvek! Nasaďte si slnečné okuliare a začnite grilovať!

Jednoduché nastavenie, skvelý zážitok z grilovania:

E-Carlo má ľahko použiteľnú trojstupňovú reguláciu teploty. E-Carlo má ľahko použiteľnú trojstupňovú reguláciu výkonu. Vďaka rýchlemu a rovnomernému rozloženiu tepla môžete bez problémov pripraviť takmer akékoľvek jedlo. Stačí otočiť reguláciu na požadovaný stupeň a grilovanie môžete začať už za 5 minút. Vďaka 1,5 m napájaciemu káblu môžete gril umiestniť kamkoľvek! Súčasťou grilu E-Carlo je aj praktická taška na prenášanie, takže si ho môžete vziať so sebou, kamkoľvek pôjdete.

Jednoduché čistenie

Grilovanie sa skončilo, máte obavy z čistenia? Nemusíte! E-Carlo má zavesené elektródy, takže sa dá ľahko premiestniť na čistenie. Grilovací rošt s vysokým okrajom a zásobník na tuk sa dajú umývať v umývačke riadu, takže sa nemusíte obávať ani toho.

Jednoduchá rozšíriteľnosť

Urobte si grilovanie s E-Carlo ešte zábavnejším s liatinovou grilovacou doskou Carlo (Barbecook BC-ACC-7463). Umiestnite grilovaciu dosku na stolný gril a vychutnajte si španielske špeciality, ako sú gamby alebo kalamáre.

Objavte elektrický stolný gril E-Carlo, ktorý sa dodáva v zelenej farbe a môže sa pochváliť výkonom 2500 W. Jednoduchý ovládací gombík vám umožní vybrať si z troch úrovní teploty, takže môžete spotrebič ľahko regulovať. Vďaka rovnomernému a rýchlemu rozloženiu tepla môžete bezchybne pripraviť každý pokrm. Grilovací rošt a zásobník na tuk je možné umývať v umývačke riadu, takže čistenie je hračka. Okrem toho má gril vyvýšený okraj a štyri nožičky na ochranu stola, 1,5 m dlhý kábel a praktickú tašku na prenášanie pre jednoduchú prepravu.

Objavte aj dostupné príslušenstvo pre ešte zábavnejšie grilovanie!