**Descriere produs**

putere: 2000 W

capacitate nominală: 10 litri

pentru instalare sub blatul de bucătărie

clasa de rezistență la apă: IPX4

montare verticală pe perete

control mecanic cu buton rotativ

rezervor de apă emailat

element de încălzire emailat

termostat capilar

interval de temperatură: 30-75°C

presiune maximă de lucru: 0,75 MPa

cu fișă de conectare împământată

lungimea cablului de alimentare: 100 cm

dimensiuni: 324 x 324 x 300 mm

clasa de eficiență energetică: A