**Descriere produs**

putere: 1500 W

capacitate nominală: 80 litri

clasa de rezistență la apă: IPX4

montabil pe perete pe verticală

control mecanic cu buton rotativ

cu termometru analogic

rezervor de apă emailat

element de încălzire emailat

termostat capilar

interval de temperatură: 30-80°C

presiune max. de lucru: 0,75 MPa

cu fișă de conectare împământată

lungimea cablului de alimentare: 115 cm

dimensiune anod de magneziu: ∅20 x 297 mm

dimensiune: ∅450 x 812 mm

clasa de eficiență energetică: C