**Descriere produs**

raza de acţiune pe teren deschis: cca. 80-100 m

pot fi utilizate până la 4 buc butoane

256 coduri digitale diferite

unităţi preprogramate

setările rămân şi în caz de pană de curent

frecvenţa de funcţionare 433,9 MHz

potenţiometru

priză reţea încorporată pentru conectarea altor aparate max. 13 A

LED semnalizare funcţionare în unitatea interioară

alimentare: buton de comandă: baterie 1 x CR2032 [3 V] (inclusă) sonerie: 230 V~/50 Hz

dimensiuni: sonerie: 125 x 70 x 40 mm; buton de comandă: 33 x 85 x 25 mm