**Descriere produs**

pentru înlocuirea butoanelor de sonerie pierdute,

defecte sau instalarea unui buton suplimentar

nu se suprapune cu alte tipuri de sonerie

rază de acţiune pe teren deschis: cca. 200 m

256 coduri digitale distincte

buton cu protecție IP44

frecvenţa: 433,9 MHz

DB 108, DB 118, DB 128, DB 208, DB 218, DB 228, DB 268,

DB 442, DBS 1001DC, DB 1001DC, DB 1002AC, DB 1501AC,

DB 1502DC, DB 1503AC

alimentare buton: 1 baterie x CR 2032 (3 V), inclus

dimensiune: 27 x 76 x 16 mm