**Descriere produs**

mâner: ¼”-os, cu clichet, schimbare de sens, fixabilă, cu magnet, lungime 115 mm

capete de ¼”, 25 mm, Cr-V

(plat) 3, 4, 5, 6 mm

(phillips) PH0, PH1, PH2, PH3

(pozidrive) PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

(torx) T10, T15, T20, T25

(hexagonal) 3, 4, 5, 6

cutie pt. depozitare practică, suspendabilă