**Descriere produs**

mâner: ¼”-os, cu clichet, schimbare de sens, fixabil, cu magnet, cauciucat, lungime 150 mm

1 buc adaptor de 25 mm

1 buc adaptor de 50 mm

1 buc prelungitor cu magnet: 60 mm

1 buc capăt tip „Y”

(plat) 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm

(phillips) PH0, PH1, 5xPH2, PH3

(pozidrive) PZ0, PZ1, 5xPZ2, PZ3

(torx) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50

(hexagonal) 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8

(hexagonal) 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, ¼”

(crestat) M5, M6, M8

(pătrat) S0, S1, S2, S3

(cheie fixă) 4, 6, 8, 10

(patru laturi) 6, 8, 10

(trei laturi) 1, 2, 3, 4

(torx cu siguranţă ) T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H

(hexagonal, cu siguranţă) 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

(hexagonal, cu siguranţă) 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”

(clutch) C1, C2, C3

capete Cr-V

cutie depozitare practică