**Descriere produs**

gaz ecologic, R290

capacitate dezumidificare:

10 l / 24 h (30 °C, RH: 80%)

5 l / 24 h (27 °C, RH: 60%)

dimensiunea recomandată a încăperii: 10 – 20 m2

5 moduri de funcţionare (Dehumidify, Automatic, Continuous, Fast Dry Clothes, Fan)

memorare ultima setare

semnalizare umiditate relativă actuală

interval de setare a umidității dorite (30% – 80% RH)

temporizator cu setări pentru un interval de 1 – 24 ore cu trepte din oră în oră

rezervor de apă 2,2 litri, indicator luminos pentru semnalizarea umplerii rezervorului de apă

accesoriu, furtun pentru evacuarea apei, se utilizează opțional (30 cm)

control acces copii

dimensiuni: 28,4 x 48 x 24 cm