**Descriere produs**

agent gaz ecologic, R290

capacitate de dezumidificare: 20 L/24 h (30 °C, RH: 80%)

12 L / 24 h (27 °C, RH: 60%)

suprafața recomandată a încăperii 20-30 m2

4 moduri de funcționare (dezumidificare, noapte, uscare haine, mod inteligent)

telecomandă prin aplicația TUYA Smart de pe telefon (WiFi 2,4 GHz)

afișarea umidității relative curente

umiditate dorită reglabilă (25% - 80% RH)

funcție de ioni negativi

temporizator de pornire/oprire de 1 - 24 ore, reglabil pe ore

rezervor de apă de 5,5 litri, pictogramă indicator rezervor de apă plin

accesoriu, țeavă de scurgere opțională (30 cm)

blocare pentru copii

ușor de deplasat pe roți

depozitare cablu

debit de aer: 200 m3/h

nivel de zgomot: 45 dB(A)

greutate: 15 kg

ATENȚIE! Aparatul este umplut cu gaz propan (R290). Aparatul trebuie instalat, utilizat și depozitat într-o încăpere cu o suprafață de cel puțin 4 m2!

Atenție! Pericol de incendiu! "