**Descriere produs**

sistem interfon de poartă cu două fire

codificare digitală

transfer sonor de calitate excelentă între cele două unităţi

sistem electronic de deschidere a porţii fără alimentare suplimentară

uşor de pus în funcţiune: cablurile se fixează cu şuruburi

unităţile interioare se pot amplasa oriunde sau se pot monta pe perete

alimentare: 230 V~/50 Hz

dimensiuni: unitate interioară: 87 x 227 x 45 mm,

unitate exterioară: 73 x 100 x 36 mm