**Descriere produs**

sistem interfon de poartă cu două fire

codificare digitală

transfer sonor de calitate excelentă între cele două unităţi

unitate exterioară metalică, încastrabilă

sistem electronic de deschidere a porţii fără alimentare suplimentară

tăbliţe de nume schimbabile cu iluminare de fond LED roşu

uşor de pus în funcţiune: cablurile se fixează cu şuruburi

unităţile interioare se pot amplasa oriunde sau se pot monta pe perete

alimentare: 230 V~/50 Hz

dimensiuni: unitate interioară: 87 x 227 x 45 mm,

unitate exterioară: 200 x 116 x 55 mm