**Descriere produs**

opţiune încălzire/răcire

aria de control a temperaturii 5 °C - 35 °C cu intervale de 0,5 °C

comandă avansată de autosetare: asigură adaptarea la mediu şi controlul temperaturii

senzor de eroare – autodiagnoză

pt. instalare cu 2-fire

capacitate ohmi 8 A, inductivă 3 A

montare pe perete sau cu doză de distribuţie

atenţionare baterie descărcată

alimentare: 2 buc AA (LR6) baterii alcaline, accesorii

dimensiune: 90 x 90 x 28 mm