**Descriere produs**

capacitate rezervor: 20 litri

putere de aspirare: 15 KPa (230 V~)

debit de aer: 37,8 litri / secundă

furtun de ∅48 mm x 2,1 m

cu un conector (230 V~ / 50 Hz) pentru utilizarea altor aparate

accesorii: furtun, tub prelungitor, filtru Clean ConnectTM, sac de praf, cap utility, cap de curățare a podelelor, cap de curățare a spațiilor înguste, cap de perie rotundă sac din plasă pentru depozitarea accesoriilor

cod sac pentru praf: DXVA19-4204

cablu de alimentare izolat cu cauciuc, 3 m

alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 1050 W