**Descriere produs**

în conformitate cu EN 14604

detector de fum optic integrat

lumină integrată pentru traseul de evacuare

modul de testare

indicator de sfârșit de viață a bateriei

sursă de alimentare: 2 x 1,5 V (AA), înlocuibile (2 furnizate)

temperatura de funcționare: +4 °C - +38 °C

durata de viață preconizată a bateriei: aprox. 3 ani

durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani

garanție: 5 ani

dimensiune: ∅11,8 x 3,2 cm