**Descriere produs**

aplicația Tuya Smart pentru o utilizare facilă

afișaj LCD cu iluminare de fundal, cu iluminare de fundal

funcționare cu senzor de podea sau temperatura camerei

temperatură reglabilă între 5 - 60 °C în trepte de jumătate de grad

temperaturile măsurate pot fi calibrate

histerezis reglabil (0,5 - 10 °C)

control manual sau funcționare programată

posibilitate de programare săptămânală

detectarea deschiderii ferestrei

siguranță pentru copii - putere maximă comutabilă: 3680 W (16 A)

cu accesoriu senzor de podea, cablu de 3 m

alimentare: 230 V~/50 Hz

dimensiuni în exteriorul peretelui: : 86 x 86 x 17 mm