**Descriere produs**

- **montabil pe perete**

- protecție IPX2 împotriva picăturilor de apă

- 2 trepte de încălzire: 800 W / 2000 W

- moduri normale: doar ventilator, aer cald și fierbinte

- elemente de încălzire ceramice PTC

- **uscător de prosoape din aluminiu**

- **STOP programat**

- control termostat 18 - 45 °C

- afișaj LED cu temperatura camerei

- temporizator de oprire de 8 ore

- programare săptămânală

- detectarea deschiderii ferestrei

- cu protecție la supraîncălzire

- șuruburi, dibluri pentru montare pe perete

- cu întrerupător principal

- alimentare telecomandă: 1 x baterie CR2025, inclusă

- dimensiuni: 26,5 x 32,8/55 x 11,5 cm