**Descriere produs**

cu montare pe perete

pentru exterior și interior

50 W, 4000 lm, cu LED-uri SMD

senzor de mișcare PIR:

unghi de sesizare: 140° în evantai

distanță de sesizare reglabilă: cca. 2-8 m (<24 °C)

timp de funcționare: 10±5 sec - 8±2 min, reglabil

sensibilitate la lumină: 3-20.000 LUX, reglabilă

alimentare: 220-240 V~, 50/60 Hz

dimensiune: 188 x 225 x 115 mm

Sursa de lumină LED din corpul de iluminat nu poate fi înlocuită.

Aparatul de iluminat nu este potrivit pentru iluminatul de evidențiere.