**Descriere produs**

Permite folosirea surselor economice de iluminat tip GU10 în socluri tradiţionale.

GU10-> E27 / normal

250 V / 50 Hz

max. 2 A