**Descriere produs**

emiţător de 433,92 MHz pentru temperatura exterioară, raza de acţiune a acestuia fiind de 60 m pe teren deschis

staţia meterologică poate recepţiona 1 emiţător extern

(inclus: HCKK 05)

afişarea valorii maxime şi minime

interval de temperaturi în interior: -9 – +50 °C, exterior: -50 – +70 °C

format de timp 12/24 ore

poate fi agăţat pe perete sau aşezat pe masă

alimentare baterii 4 x 1,5 V (AAA) (nu sunt incluse)

Acest dispozitiv este adecvat pentru utilizarea în statele Uniunii Europene.