**Descriere produs**

emiţător exterior temperatură şi umiditate de 433 MHz, rază de acţiune max. 60 m

montabil pe perete sau poziţionabil pe masă

selectabil 3 canale

afişor LCD

alimentare: baterii 2 x 1,5 V (AAA) (nu sunt incluse)

Acest dispozitiv este adecvat pentru utilizarea în statele Uniunii Europene.