**Descriere produs**

senzor extern temperatură şi umiditate de

433,92 MHz, rază de acţiune max. 60 m

montabil pe perete sau poziţionabil pe masă

3 canale selectabile

alimentare: baterii 2 x 1,5 V (AA),

nu sunt incluse

dimensiuni: 48 x 82 x 26 mm

Acest dispozitiv este adecvat pentru utilizarea în

statele Uniunii Europene.