**Descriere produs**

emiţător exterior temperatură şi umiditate de 433,92 MHz, rază de acţiune max. 60 m

montabilă pe perete sau poziţionabilă pe mobilă

3 canale selectabile

ecran LCD

alimentare: 2 x baterii 1,5 V (AAA) (nu sunt incluse)

dimensiuni: 60 x 96 x 26 (50) mm