**Descriere produs**

capac din sticlă, încălzire integrată cu halogen și amestecare aer

prin capacul din sticlă puteți verifica cu ușurință starea mâncării

funcționare spectaculoasă

reglare temperatură de prăjire între 150 °C – 260 °C

reglare timp de prăjire de la 1 minut – max. 60 minute

utilizare simplă, sigură

poate fi utilizat numai pe vasul interior din oțel inoxidabil al unei oale sub presiune

oale potrivite: Ø 22 cm, Ø 24 cm

curățare ușoară

lungime cablu de alimentare: 100 cm