**Descriere produs**

poate fi utilizat și în exterior, design rezistent la intemperii

încălzire pe partea de jos și sus, cu termostat separat și lumini de semnalizare

temperatura maximă de 380 °C

suprafață de coacere de 33x33 cm

cu piatră de pizza Cordierite de 1,5 cm grosime (se poate achiziționa și separat: HGPZ02S)

ușă din oțel inoxidabil pentru o coacere eficientă a pizzei (se poate achiziționa și separat: HGPZ02D)

paletă de pizza recomandată, nu este inclusă: GRT03

cablul de conectare cu izolație din cauciuc are 1,8 m lungime

cu întrerupător principal

Protecție IPX4 împotriva stropirii

dimensiuni: 50 x 28 x 50 cm

greutate: 14 kg