**Descriere produs**

cablu H05VV-F 3G1,0 mm2, IP20

se poate folosi şi înfăşurat: 250 V∼/max. 1000 W - înfăşurat

250 V∼/max. 2300 W - desfăşurat

fişă tip pipă, 4 socluri cu protecţie

buton de reanclanşare a protecţiei termice declanşate

Pe suport plastic!