**Descriere produs**

buton de protecţie la supraîncălzire

25 m, H07RN-F 5G2,5 mm2

prize 2P+E: cu cablul înfăşurat max. 1200 W, 230 V; derulat de pe tambur max. 3000 W, 230 V

prize 3P+N+E: cu cablul înfăşurat max. 3600 W, 400 V; derulat max. 9000 W, 400 V