**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

Francia csatlakozós kábeldob

H07RN-F 3G1,5 mm2 kábel, IP44 kültéri kivitel

használható feltekerve is: 250 V∼ / max. 1000 W - feltekerve

250 V∼ / max. 3000 W - letekerve

4 védőérintkezős aljzat takarófedéllel

visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez

kültéri használatra is (IP44 vízvédettség)

fém talppal, gumi kábellel!

30 m vezetékkel