**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

fém tartóval

3 x 1,0 mm2

használható feltekerve is:

250 V~/max. 1000 W - feltekerve ; 250 V~/max. 2300 W - letekerve

pipa alaku dugó, 4 védőérintekzős aljzat

visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez