**Popis produktu**

s kovovým držiakom

možnosť použitia aj v navinutom stave:

230 V∼/max. 1000 W - navinutý

lomená vidlica, 4 zásuvky

tlačidlo tepelnej poistky

25 m › 3 x 1,0 mm2

230 V∼/max. 2300 W- rozvinutý