**Descriere produs**

Senzorul de intrare, emite semnal sonor, la intrarea în raza de acţiune (senzor de mişcare)

semnalizare ding-dong

raza de acţiune: 4-5 m

cu ajutorul accesoriului de perete se poate regla la 120°

nivel sonor reglabil, posibilitate de decuplare

posibilitate de racordare la adaptor de reţea

alimentare: 4 x AA (1,5 V) (nu sunt incluse);

adaptor 6V DC/300 mA (nu este inclus)