**Descriere produs**

max. 300 W

frecvenţă de tăiere: 120 Hz / 160 Hz

gradient de tăiere: 12 dB/octavă

pentru difuzoare tip subwoofer

Pentru ieşiri de 4 şi 8 Ohmi!