**Descriere produs**

5m

poate fi folosit la următoarele instalaţii: KTI 40/WH, KTI 100/WH, KTF 100/WH, KTH 240/WH

poate fi utilizat în exterior