**Descriere produs**

Aparatul poate fi utilizat pentru împrospătarea şi răcirea aerului din încăperi închise. Din principiul de funcționare rezultă că nu este potrivit pentru a reduce substanțial temperatura camerei.

Răcește aerul care curge prin el, prin evaporarea apei reci, oferind astfel un mediu prospăt, plăcut.

Viteza aerului este asigurată de un ventilator cu 3 trepte, iar direcţionarea aerului este realizată de lamele care pot fi activate şi dezactivate.

rezervor de apă înglobat (3 L)

patroane pt. gheaţă incluse

filamentul pentru evaporare poate fi schimbat (LH 300/T)

puterea ventilatorului este reglabilă (3 trepte)

lamele pt. direcţionarea aerului

mâner ergonomic

rulare pe roţi, cu frână

nivel de zgomot LWA = 65 dB (A)

lungime cablu de alimentare 1,5 m

alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 80 W

greutatea dispozitivului în stare goală: 4 kg