**Descriere produs**

Aparatul poate fi utilizat pentru împrospătarea şi răcirea aerului din încăperi

închise. Din principiul de funcționare rezultă că nu este potrivit pentru a reduce

substanțial temperatura camerei.

Răcește aerul care trece prin el, prin evaporarea apei reci, oferind astfel un mediu

prospăt, plăcut. Viteza aerului este asigurată de un ventilator cu 3 trepte, iar

direcţionarea aerului este realizată de lamele care pot fi activate şi dezactivate.

se poate controla de la butoanele tactile și de la telecomandă

funcție de răcire ecologică prin evaporarea apei

accesorii 2 buc de pastile de răcire (LH301A)

ventilator cu 3 trepte de viteză

3 moduri de funcționare a ventilatorului: normal, vânt natural, modul de somn

direcționarea aerului reglabilă

temporizator pentru oprire: 0,5-15,5 ore

ușor de deplasat pe roți, cu frână

capacitatea rezervorului de apă: 3,2 L

filtru de evaporare interschimbabil (LHP400DT)

nivelul de putere acustică LWA = 50,2 dB(A)

alimentare telecomandă: 1 baterie buton x 3 V (tip CR2025), inclusă

sursă de alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz / 80 W

masă goală aparat: 3,5 kg