**Descriere produs**

afișaj mare, iluminat

măsurători versatile, limite de măsurare extinse

TRUE RMS: măsurători true rms pentru orice formă de semnal

V-A-Ohm-Hz-F-C-HFE test de rupere a diodelor

detector de tensiune fără contact cu lumină și sunet

înregistrarea valorii măsurate

oprire automată

vârfurile sondei pot fi fixate pe partea din spate a carcasei

capac de protecție antișoc întărit la colțuri

suport pentru baterie îmbunătățit, sigur

alimentare: baterie 6LR61 (9V), neinclusă

accesorii: cabluri de testare, sondă termometru, adaptor pentru sondă tranzistor, carcasă de protecție

Produse conexe: baterie Maxell 6LR61, cablu de măsurare HOME MZ 4