**Descriere produs**

fabricat din aluminiu anodizat, de calitate superioară, utilizat în aeronautică

rezistenţă la apă (IPX7) și impact

tehnologie Flex-Power™

Smart Power Control (SPC)

indicator de nivel scăzut de încărcare

suport detașabil

capăt magnetic puternic

acumulator de 750 mAh (inclus):

modul de lumină direcţionată:

turbo (500 lm): intervale de 30 de secunde / 142 de m

luminozitate ridicată (250 lm): 3,5 ore / 98 de m

luminozitate medie (25 lm): 8 ore / 31 de m

mod intermitent (250 lm): 2,5 ore / 98 de m

modul de lumină difuză:

turbo (400 lm): intervale de 30 de secunde / 16 m

luminozitate ridicată (200 lm): 3,5 ore / 11 m

luminozitate redusă (20 lm): 8 ore / 6 m

mod intermitent (200 lm): 2,5 ore / 11 m

2 x baterii AAA (nu sunt incluse):

modul de lumină direcţională:

turbo (140 lm): intervale de 30 de secunde / 142 de m

luminozitate ridicată (70 lm): 1 oră / 98 de m

luminozitate medie (7 lm): 12 ore / 31 de m

modul intermitent (70 lm): 1 oră / 98 de m

dimensiuni (pliat): 15,6 x 2 x 2 cm