**Descriere produs**

ataşabilă la suprafaţa mesei

lentilă de sticlă ∅125 mm

mărire: 3 dioptrii

tub fluorescent circular: ∅184 mm / T5 22 W

capac rabatabil pt. protecţie la zgâriere

cablu reţea 1,7 m

alimentare: 230 V~/ 50 Hz / 22 W

opţional: lentilă 5 dioptrii (NKL 5D), tub de rezervă (NKLF T5)

Eticheta energetică a produsului, cu scară 1:1, se poate descărca sau tipări de pe pagina web, din meniul „Descărcări”.