**Descriere produs**

talpă fixabilă pe masă

lentilă de sticlă ∅90 mm

mărire: 3 dioptrii

lentilă secundară: 12 dioptrii

tub fluorescent circular: ∅115 mm / 12 W

capac de protecţie basculant

cablu reţea 1,5 m

alimentare: 230 V~/ 50 Hz / 12 W

opţional: tub fluorescent de rezervă (NKL 022F)

Eticheta energetică a produsului, cu scară 1:1, se poate descărca sau tipări de pe pagina web, din meniul „Descărcări”.