**Descriere produs**

lumina de fundal cu LED albastru

verificarea prezentei fluctuatiei de tensiune

Testarea tensiunii alternative: 70 – 250 V~

Testarea tensiunii continue: max. 12, 36, 55 V [semnal DC]

test cu inductie

testarea continuitatii circuitului electric

Functie de sesizare automata la testarea tensiunii bateriilor

alimentare: 1baterie CR927 (3 V), inclusa

dimensiune: 140 x 25 x 15 mm