**Descriere produs**

pentru interior

20 m H05VV-F 2x1,5 mm2

poate fi utilizat exclusiv la dispozitive care nu necesită pământare

250 V / max. 16 A / max. 3680 W