**Descriere produs**

NU NECESITĂ BATERII NICIODATĂ. FUNCȚIONARE SIGURĂ ȘI ÎN FRIG

putere maximă: 230V / 3.000W / 13A

pentru cuplarea sarcinii rezistive (de ex. lampă)

modul de comutare mic, încastrabil

buton pornit/oprit și pe modul

indicatori LED

codare individuală cu funcție de învățare

poate fi asociat cu până la 8 butoane

memorie în cazul panelor de curent

buton cu protecție ridicată la apă

raza de acțiune pe teren deschis: 120m

frecvența de funcționare 433,92MHz

alimentare buton: energie cinetică

alimentare modul de cuplare: 230V50Hz / 0,3Wmax.

buton / modul: 50x82x22mm / 28x55x19mm

Nu este potrivit pentru cuplarea echipamentelor cu protecție la contact.

Poate fi pus în funcțiune doar de o persoană calificată!